






Описание информации необходимой для эксплуатации программного обеспечения
Дата: 01.06.2025
Наименование программного обеспечение: Ирбис Планер
Версия программного обеспечения: 1.0.0

	Введение
Настоящий документ содержит описание информации необходимой для эксплуатации программного обеспечения
1. Требования к персональному компьютеру
· Оперативная память - Рекомендуется не менее 6 Гб для нормальной работы программы и менее 8 ГБ при планировании сложной миссии.
· Жесткий диск - SSD обеспечивает более быструю загрузку и работу, чем HDD диск. (Минимальный объем памяти требуемы для установки составляет 1ГБ, дальнейшее использование памяти будет зависеть от объема использования функционала программного обеспечения)
· Видеокарта - Nvidia или AMD видеокарты поддерживаются и позволяют лучше отображать графику, например, на карте.
· Процессор - Intel Core i5 или более мощный обеспечит плавную работу программы и обработку данных.

2. Операционные системы и драйвера
Текущая актуальная версия Ирбис Планер предназначена для работы на операционных системах семейства Windows версий 10 и 11. Программа может стабильно функционировать на архитектуре процессора x86 и x64. Для корректной работы программы на этапе установки требуется установить UAV драйвер.

3. Установка
Установка производится посредством копирования установочного файла на персональный компьютер и установкой посредством двойного нажатия на ярлык приложения, а так же дальнейшим прохождением всех пунктов предлагаемых инсталятором. В процессе установки потребуется установить дополнительный драйвер (UAV драйвер) для возможности управления БПЛА при работе с программным обеспечением.

4. Обновления
Обновление программы подразумевает под собой деинсталяцию старой версии программного обеспечения и установку новой версии программного обеспечения.

5. Общее представление о программе
Экранный интерфейс представляет из себя окно с отображением карты и отдельных пунктов меню (используется для настройки работы узлов программного обеспечения, а так же мониторинга работы программного обеспечения и состояния БПЛА),  так же в рабочей области доступны блоки и элементы отражающие работу программного обеспечения и состояние БПЛА. Программа не требует постоянного выхода в сеть Интернет.  За исключением необходимости загрузки необходимых слоев карт для работы с программным обеспечением.


6. Соединение с БПЛА
Для соединения с БПЛА и работы по протоколу MAVLINK  можно использовать:
· COM порт
· TCP соединение
· UDP соединение
· Bluetooth соединение

7. Основной экран
· (1) Карта местности на которой будет производиться работа,  (посредством работы перетягиванием мыши или колесиком мышки, в случае активного подключения к сети интернет будет производиться загрузка необходимых слоев карты на которых находимся в текущий момент времени;
· (3) Блок для управления БПЛА (используется для настройки, мониторинга, управления БПЛА)
· (4) Блок работы с заданием (используется для работы с действующим заданием установленным БПЛА)
· (2) Блок мониторинга состояния БПЛА (имеет возможность нескольких режимов визуализации и настройки выводимых параметров, включается посредством нажатия правой кнопки мыши на элементы отображения)
· (5) Блок отображения потокового фото и видео (вывод фото и видео происходит только в случае активного подключения к БПЛА, а так же соответствующей настройке БПЛА и наличии средств для передачи фото и видео на БПЛА)


8. Блок работы с подключением к БПЛА
Данный блок активируется посредством нажатий левой кнопки мыши по правой части блока управления БПЛА.

При нажатии на кнопку конфигурировать произойдет переход на страницу настройки подключений, где можно сконфигурировать необходимое подключение к БПЛА посредством добавления ссылки c заполнением всех необходимых параметров для выбранного типа подключения




9. Блок настройки БПЛА
Данный блок активируется посредством нажатий левой кнопки мыши по левой части блока управления БПЛА.

При появлении выпадающего меню на экране появляются 3 пункта меню, на каждый пункт меню можно произвести клик мышью и перейти на соответствующий раздел:

· План полета (установка задания для БПЛА)
На данном экране показан блок позволяющий произвести установку произвольных токе на плане полета


На данном экране показан блок позволяющий произвести установку произвольных точек забора на плане полета


На данном экране показан блок позволяющий произвести проектирование миссии на плане полета


На данном экране показан блок позволяющий произвести сохранение или загрузку планов полета





На данном экране показана возможность перемещение к точкам миссии в рамках плана полета в рамках установки задания БПЛА 



На каждом из экранов указанных в нижней части экрана расположены инструменты для анализа высот карты местности.


· Инструменты анализа (анализ работы БПЛА и MAVLINK)

На данном  экране показана загрузка фотографий с геотегами, для дальнейшей привязки в плане полета


На данном экране показана консоль сообщений MAVLINK позволяет отправить сообщения БПЛА в формате протокола MAVLINK (работает при подключенном БПЛА)

На данном экране показан инспектор MAVLINK показывает информацию об отсылаемых и приходящих сообщениях во время работы протокола (работает при подключенном БПЛА)


На данном экране показан мониторинг вибраций во время полета 
(работает при подключенном БПЛА)


На данном экране показан функционал логирования полета (можно смотреть как актуальные, так и загружать свои)

· 
Настройки

На данном экране показана настройка режима функционирования во время полета, позволяет настраивать ключевые значения для БПЛА так и настройки просмотра режима выполнения задачи




На этом экране показана настройка критериев работы фото и видео во время выполнения полета , а так же настройка подключение периферии



На этом экране показана настройка работы телеметрии (функции контроля связи во время полета)





На этом экране показана настройка визуализации карт на основном экране и экране настройки полета в режиме задания для БПЛА



На этом экране показаны основные настройки работы программного обеспечения
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